Załącznik nr 4

**„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA**

**BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO**

**Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA I WARSZTATY TRENINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”**

**Roboty budowlane (do wyceny) z podziałem**

**na demontaż i montaż**

**Demontaż**

1. Okna wraz z futrynami – 15 sztuk.
2. Drzwi wraz z futrynami - 18 sztuk.
3. Podłogi z desek – 124m²
4. Instalacji CO, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą.
5. Pieców kuchennych - 2 sztuki.
6. Pieców pokojowych – 2 sztuki.
7. Dach - 124m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego+ 107 m² powierzchni użytkowej budynku gospodarczego.
8. Transport/wywóz starego wyposażenia.

**Montaż**

1. Okna (w tym okna dachowe) - 35 sztuk.
2. Drzwi - 22 sztuki.
3. Wylewka podłóg - 235m² (budynek mieszkalny i gospodarczy).
4. Ścianki działowe dodatkowe w pomieszczeniach budynku mieszkalnego i gospodarczego.
5. Doprowadzenie (około 100m od sieci) i montaż w dwóch budynkach instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej.
6. Biały montaż
7. umywalki - 8 sztuk
8. zlewy - 6 sztuk
9. wanny - 2 sztuki
10. brodziki - 2 sztuki
11. bidety - 2 sztuki
12. krany – 16 sztuk
13. prysznice – 2 sztuki
14. Podłączenie i położenie sieci internetowej i elektrycznej (około 50m od trafostacji) w obu budynkach.
15. Montaż płyt gipsowych, gładź szpachlowa i pomalowanie pomieszczeń budynku mieszkalnego.
16. Ocieplenie, otynkowanie, gładź szpachlowa i pomalowanie pomieszczeń budynku gospodarczego.
17. Monitoring w budynku mieszkalnym i gospodarczym.
18. System alarmowy przeciwwłamaniowy i przeciwpożarowy (czujki dymu) w budynku mieszkalnym i gospodarczym.
19. Podjazdy dla niepełnosprawnych na wózkach–trzy.
20. Dach i jego ocieplenie wraz z wykończeniem od wewnątrz - 124m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego+107m² powierzchni użytkowej budynku gospodarczego.
21. Ocieplenie i montaż podłóg na poddaszu - 124m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego+107m² powierzchni użytkowej budynku gospodarczego.
22. Glazura i terakota w korytarzach, kuchniach łazienkach i WC budynku mieszkalnego.
23. Glazura i terakota w korytarzach, łazienkach, WC, hol i ganku budynku gospodarczego.
24. Ganek przed budynkiem gospodarczym.
25. Elewacja zewnętrzna budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z dociepleniem i ułożeniem opaski wokół budynków z kostki brukowej.
26. Modernizacja wejścia (schodów) na poddasze w budynku mieszkalnym.
27. Montaż schodów na poddasze budynku gospodarczego.
28. Podjazdy do budynków, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, droga dojazdowa i chodniki z kostki brukowej od strony ul. 3 Maja.